	Órgão
	SECRETARIA SOLICITANTE

	IRP Nº
	06/2026

	Objeto
	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Eletrodomésticos.

		ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	ESPECIFICAÇÃO
	UND.
	QTD. TOTAL

	1
	12093
	Batedeira Planetária
	Batedeira Planetária com sistema de batimento orbital/planetário. Tigela com capacidade mínima de 4,0 Litros. Seletor com no mínimo 4 velocidades independentes. Potência mínima situada na faixa de 500W a 700W, base estável equipada com ventosas antiderrapantes. Acompanha obrigatoriamente 03 batedores intercambiáveis (para massas leves, médias e pesadas/gancho). Tensão: 220V/60Hz. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	

	2
	12094
	Bebedouro de Água de Mesa
	Para garrafão de 20L, refrigeração por compressor hermético (gás ecológico), 2 torneiras mecânicas frontais (água natural e gelada), gabinete em plástico injetado com proteção UV. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	3
	12095
	Bebedouro de Coluna
	Estrutura vertical reforçada tipo coluna para garrafão de 20L, COMERCIAL E DOMÉSTICO, refrigeração por compressor hermético de alta eficiência, 2 torneiras removíveis, pingadeira lavável. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	4
	12096
	Cafeteira Elétrica
	Jarra em Inox ou Vidro de alta resistência. com capacidade mínima 1,0L, placa aquecedora basal com revestimento antiaderente e termostato de segurança, válvula corta-pingos, potência mín. 600W. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	5
	12097
	Extrator de Suco / Espremedor
	Extrator de Suco / Espremedor: Acionamento automático por pressão axial, jarra em polímero transparente de alta resistência a impactos com capacidade mínima de 800 ml, motor com rotação reversível automática, potência na faixa de 25W a 70W. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	6
	12098
	Ferro de Passar Elétrico
	Dupla função (Vapor e Spray), base com revestimento cerâmico de alto deslize e distribuição uniforme de calor, seletor térmico eletromecânico para diferentes tipos de tecidos, potência mínima de 1200W, cabo elétrico com articulação de 360º. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	7
	12099
	Fogão a Gás 4 Bocas
	Fogão a gás de piso, 04 queimadores com diferentes níveis de potência (médios e pequenos). Mesa em aço inoxidável e acendimento automático total (queimadores e forno). Forno com capacidade mínima de 45 litros e revestimento interno de fácil limpeza (tecnologia limpa-fácil, autolimpante ou equivalente). Circuito elétrico bivolt ou nativo 220V/60Hz. Eficiência Energética Classe A. Garantia de 12 meses.
	UND
	

	8
	12100
	Fogão a Gás 5 Bocas
	Fogão a gás de piso, 05 queimadores, sendo o central de alta potência (tipo dupla, tripla chama ou equivalente com potência mínima de 3,0 kW). Mesa em aço inoxidável, acendimento automático total. Forno com capacidade mínima de 80 Litros, revestimento interno de fácil limpeza ou autolimpante, com válvula de segurança contra vazamentos. Circuito elétrico bivolt ou nativo 220V/60Hz. Eficiência Energética Classe A. Garantia de 12 meses.
	UND
	

	9
	12101
	Fogão a Gás 6 Bocas
	Fogão a gás de piso, 06 queimadores independentes com acendimento automático total. Mesa em aço inoxidável de alta capacidade. Forno com capacidade mínima de 80 Litros, revestimento interno esmaltado de fácil limpeza ou autolimpante, porta com visor amplo e prateleiras ajustáveis ou removíveis. Circuito elétrico bivolt ou nativo 220V/60Hz. Eficiência Energética Classe A. Garantia de 12 meses
	UND
	

	10
	12124
	FOGÃO INDUSTRIAL
	Fogão industrial 6 bocas, em aço inox, com forno centro desmontável, funcionamento a  gás GLP, baixa pressão, 3 queimadores duplos, 3 simples, grelha 40x40, forno capacidade mínima de 85 litros.
	UND
	

	11
	12102
	Forno Micro-ondas Grande
	Cavidade interna com revestimento esmaltado ou de fácil limpeza, prato giratório de vidro temperado, painel digital com teclas de membrana e display, capacidade total de no mínimo 30 Litros. Tensão: 220V/60Hz. Eficiência Energética: Classe A INMETRO.
	UND
	

	12
	12103
	Forno Micro-ondas Pequeno
	Gabinete compacto para copas de menor porte, capacidade total entre 20 e 25 litros, cavidade interna com revestimento esmaltado ou de fácil limpeza, prato giratório de vidro temperado, painel digital com teclas de membrana (funções pré-programadas e relógio). Tensão: 220V/60Hz. Eficiência Energética: Classe A INMETRO.
	UND
	

	13
	12104
	Freezer Horizontal 2 Portas (400L)
	Freezer Horizontal, tipo comercial/doméstico, equipado com 02 portas/tampas cegas superiores com vedação por gaxeta magnética. Capacidade líquida total situada na faixa de 400 a 420 Litros. Equipamento com dupla função (congelador e refrigerador/dupla ação). Estrutura dotada de dreno frontal para limpeza, rodízios para movimentação e profundidade externa máxima de 78 cm. Tensão de operação nativa de 220V / 60Hz ou Bivolt. Eficiência Energética Classe A (ou equivalente INMETRO). Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	

	14
	12105
	Freezer Horizontal 2 Portas (500L)
	Freezer Horizontal, tipo comercial/doméstico, equipado com 02 portas/tampas cegas superiores com vedação magnética. Capacidade líquida total situada na faixa de 500 a 540 Litros. Equipamento com dupla função (congelador e refrigerador/dupla ação). Estrutura com dreno frontal para escoamento, rodízios para transporte e profundidade externa máxima de 78 cm. Painel de controle de temperatura frontal (mecânico, analógico ou digital eletrônico). Tensão de operação nativa de 220V / 60Hz ou Bivolt. Eficiência Energética Classe A (ou equivalente INMETRO). Garantia de 12 meses.
	UND
	

	15
	12106
	Lavadora Semiautomática (Tanquinho)
	Lavadora de roupas semiautomática (tipo tanquinho). Gabinete injetado em polímero plástico (Polipropileno ou equivalente) imune à oxidação. Capacidade de lavagem situada na faixa de 9 kg a 14 kg de roupa seca. Sistema de lavagem por turbilhonamento com batedor de grande diâmetro, timer mecânico para controle de ciclos e dispenser para insumos. Tensão de operação nativa de 220V / 60Hz ou Bivolt. Eficiência Energética Classe A. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	

	16
	12108
	Liquidificador Doméstico
	Liquidificador Doméstico, Potência Mínima de 550W, Tensão 220V/60Hz. Equipado com seletor de no mínimo 2 velocidades + função pulsar. Capacidade útil mínima do copo de 1,5 Litros. Copo confeccionado em polímero plástico de engenharia flexível e de alta resistência a impactos/quedas (Polipropileno ou composto equivalente), com graduação externa. Facas/lâminas integradas fabricadas em aço inoxidável. O motor deverá dispor de sistema de proteção mecânica ou térmica contra sobrecarga/superaquecimento. Garantia mínima de fábrica de 12 meses.
	UND
	

	17
	12109
	Máquina de Cortar Cabelo
	Motor eletromagnético vibratório de alta performance, lâminas em aço carbono antiferrugem autoafiáveis, alavanca mecânica de ajuste lateral. Acompanha no mínimo 4 pentes guia, pincel e óleo. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	18
	12107
	Máquina de Lavar Roupas 10kg
	Máquina de lavar roupas automática, com ciclo completo automático (lavagem, enxágue e centrifugação). Painel microprocessado digital ou eletromecânico, cesto interno em aço inoxidável e abertura superior. Capacidade de lavagem situada na faixa de 10 kg a 12 kg de roupa seca. Gabinete estruturado com tratamento anticorrosão. Tensão de operação nativa de 220V / 60Hz ou Bivolt. Eficiência Energética Classe A pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses
	UND
	

	19
	12111
	Refrigerador(geladeira Doméstico) Duplex
	Refrigerador (Geladeira) de Uso Doméstico, tipo Duplex (duas portas com freezer independente). Tecnologia de degelo 100% automático (Frost Free) com sistema de circulação forçada multi-fluxo. Capacidade líquida total de, no mínimo, 310 Litros. Equipado com compressor utilizando fluido refrigerante ecológico livre de CFC (R-600a ou equivalente). Tensão de operação nativa de 220V / 60Hz. Eficiência energética comprovada por meio de Selo Procel Classe A. Garantia mínima de fábrica de 12 meses. 
	UND
	

	20
	12112
	Sanduicheira de mesa
	Formato portátil de mesa, carcaça externa em plástico injetado de engenharia com isolamento térmico, placas de aquecimento duplas (superior e inferior) onduladas com revestimento antiaderente de fácil limpeza, luzes pilotos indicadoras de funcionamento e aquecimento, trava de fechamento de segurança, potência mínima na faixa de 700W a 860W. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	21
	12113
	Secador de Cabelo Profissional
	Carcaça de alta resistência a impactos, motor profissional tipo AC de longa vida útil, grade frontal com revestimento cerâmico, chaves seletoras independentes para controle de velocidade e temperatura com fluxos de ar quente e frio (botão de jato de ar frio), tecnologia geradora/emissora de íons e cabo elétrico reforçado com comprimento mínimo de 3 metros. Potência mínima: 2000W. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	22
	12118
	Smart TV LED 32
	Smart TV com tela de tecnologia LED / DLED / QLED, tamanho de 32 polegadas. Resolução nativa mínima Full HD (1920x1080 pixels). Conectividade Wi-Fi integrado e conversor digital integrado padrão ISDB-T. Interface de conexões contendo no mínimo 2 entradas HDMI e 1 entrada USB. Acompanha controle remoto. Fonte de alimentação chaveada eletrônica Bivolt Automático (100V-240V). Eficiência Energética comprovada através de Selo Procel Classe A do INMETRO. Garantia mínima de fábrica de 12 meses.
	UND
	

	23
	12114
	Smart TV LED 39 a 43 polegadas
	Smart TV com tela de tecnologia LED / DLED, com tamanho situado na faixa de 39 a 43 polegadas. Resolução nativa de tela mínima Full HD (1920x1080 pixels). Conectividade Wi-Fi integrado e conversor digital integrado padrão ISDB-T. Interface de conexões contendo no mínimo 2 entradas HDMI e 1 entrada USB. Acompanha controle remoto infravermelho. Fonte de alimentação chaveada eletrônica Bivolt Automático (100V-240V). Eficiência Energética comprovada através de Selo Procel Classe A do INMETRO. Garantia mínima de fábrica de 12 meses.
	UND
	

	24
	12115
	Ventilador de Mesa
	Ventilador de Mesa, diâmetro de 40 cm, hélice com no mínimo 6 pás plásticas. Seletor com no mínimo 3 velocidades, sistema de oscilação horizontal automática e inclinação vertical regulável. Grade de proteção removível de acordo com as normas vigentes. Potência mínima entre 120W e 160W, baixo nível de ruído e eficiência energética Selo Procel Classe A. Tensão nativa 220V / 60Hz. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	

	25
	12116
	Ventilador de Parede
	Diâmetro nominal de 60 cm, hélice de no mínimo 3 pás, grade de proteção em aço com pintura epóxi, acompanha chave controladora de parede rotativa (variador), motor de no mínimo 160 W com protetor térmico. Tensão: 220V/60Hz. Classe A.
	UND
	

	26
	12117
	Ventilador Pedestal
	Coluna vertical telescópica regulável em altura, base circular estática pesada, hélice de alta eficiência de 6 pás, seletor de 3 velocidades, potência de 126W a 160W, motor com fusível térmico interno. Tensão: 220V/60Hz.
	UND
	

	27
	12110
	Purificador de Água Elétrico
	Purificador de Água Elétrico, com conexão direta à rede hidráulica. Sistema de refrigeração por compressor hermético de alta eficiência (utilizando gás refrigerante ecológico). Elemento filtrante/refil intercambiável com tecnologia de tripla ação, retenção de partículas sólidas e eficiência comprovada na redução de cloro livre. Equipado com bica articulada ou torneiras mecânicas frontais (água natural e gelada). Gabinete com tratamento contra radiação UV. Tensão: 220V/60Hz. Garantia de 12 meses.
	UND
	




	JUSTIFICAR A DEMANDA SOLICITADA

	LOCAL DE ENTREGA

	Rua
	

	Bairro
	
	CEP
	

	Telefone(s)
	

	Concordamos com todos os termos e condições dispostos no termo referência elaborado pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a qual farei parte integrante.
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